**WIiR.403.10.2021.NK Toruń, dnia 14.10.2021 r.**

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na  **wykonanie nasadzeń 13 szt. brzozy brodawkowatej** o minimalnym obwodzie pnia, mierzonym na wysokości 100 cm, po posadzeniu, wynoszącym 14 -16 cm

**Zakres:**

1)Wykonanie nasadzeń na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Skłodowskiej-Curie 43 87-100 Toruń. Należy **posadzić 13 szt. drzew z gatunku brzozy brodawkowatej** o minimalnym obwodzie pnia, mierzonym na wysokości 100 cm, po posadzeniu, wynoszącym 14 -16 cm

**Dodatkowe wymagania:**

1. Materiał sadzeniowy powinien być zgodny z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” – opracowanie Związku Szkółkarzy Polskich.
2. Realizacja prac zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego.
3. Wady niedopuszczalne: uszkodzenia mechaniczne roślin, objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki, odrosty podkładki poniżej szczepienia, złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe, pęknięcia i martwica kory, uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, dwa przewodniki korony formy piennej, uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej.
4. Drzewa powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany, wyprowadzone zgodnie z zasadami sztuki szkółkarskiej, zdrowe i nieuszkodzone, z prawidłowo uformowaną bryłą korzeniową (zwartą i przerośniętą w balocie). Drzewa do nasadzeń w pasach drogowych powinny być o pokroju alejowym z 1 przewodnikiem i równomiernie rozmieszczonymi gałęziami bocznymi.
5. Założenia do realizacji nasadzeń drzew:

* posadzenie drzew w dołach nie mniejszych niż 50x50x70 cm (w zależności od wielkości bryły korzeniowej) z zastosowaniem agrożelu utrzymującego wilgoć, doły zaprawić substratem torfowym oraz ziemią urodzajną bez jakichkolwiek zanieczyszczeń,
* Do zaprawy dołów pod nasadzenia należy zastosować również warstwę gliny o grubości 10 cm poniżej wykopanego dołu.
* wykonanie wokół drzewa miski (średnica min. 80 cm) i ściółkowanie korą   
  przekompostowaną (odczyn obojętny), średniozmieloną o grubości 10 cm,
* każde drzewo należy zabezpieczyć trzema toczonymi i impregnowanymi palikami połączonymi poprzeczkami z półwałków (góra i dół) i ustabilizować pień poprzez przywiązanie taśmą ogrodniczą do stelaża dostosowanego do wielkości drzewa;
* po posadzeniu drzew należy odtworzyć trawnik, jeżeli został zniszczony w trakcie wykonywania nasadzeń.

**Termin realizacji umowy:**

- 2 tygodnie od dnia podpisania umowy.

**Kryteria oceny oferty:**

Cena przedmiotu zamówienia – 100%

**Kryterium wykluczenia z możliwości złożenia oferty:**

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Poprzez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem (Gmina Miasta Toruń) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą.

**Uwagi ogólne**

1. Ofertę cenową należy złożyć **do dnia 20 października 2021 r. do godz. 12.00** w Wydziale Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: [wiir@um.torun.pl](mailto:wiir@um.torun.pl)
2. W ofercie należy wskazać kwotę za wykonanie nasadzeń
3. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów

(-) Sławomir Wiśniewski