Toruń, 2021-07-21

BOM.7021.304.2021.AR

**wg. rozdzielnika**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Biuro Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:

**„Poprawa estetyki terenu zieleni przy ul. Gagarina 152 w Toruniu”**

1. Zakres prac obejmuje zakup, dostarczenie i posadzenie 1 szt. drzewa gat. kasztanowiec czerwony i 1 szt. drzewa gat. jarząb szwedzki uprawianych w donicach o pojemności   
   50-60 litrów i wysokości 200-250 cm oraz 250 szt. krzewów gat. dziurawiec ‘Hidcote’ poj. C3 (min. 3 pędy) na terenie zieleni przy ul. Gagarina 152 w Toruniu (dz. nr 105 obr. 5).
2. Drzewa powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany, wyprowadzone zgodnie z zasadami sztuki szkółkarskiej, zdrowe i nieuszkodzone, z prawidłowo uformowaną bryłą korzeniową.
3. Materiał sadzeniowy powinien być zgodny z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” – opracowanie Związku Szkółkarzy Polskich.
4. Wady niedopuszczalne: uszkodzenia mechaniczne roślin, objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki, ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe, pęknięcia i martwica kory, uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, dwa przewodniki korony formy piennej, uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej.
5. Założenia do realizacji:

* wykorytowanie w miejscach wskazanych do posadzenia krzewów na głębokość 50 cm na powierzchni ok. 40 m2 (obwódka),
* zdjęcie wierzchniej warstwy darni/gleby na pozostałym terenie na głębokość 20 cm na powierzchni ok. 30 m2 (środek),
* istniejące drzewo gat. jarząb szwedzki jest do pozostawienia dlatego podczas wykonywania prac należy chronić jego system korzeniowy, pień i koronę,
* nawiezienie ziemi urodzajnej o odczynie gleby dostosowanym do danego gatunku rośliny,
* wyrównanie terenu,
* posadzenie drzew w dołach nie mniejszych niż 100x100x100 cm z zastosowaniem agrożelu utrzymującego wilgoć, doły zaprawić substratem torfowym oraz ziemią urodzajną bez jakichkolwiek zanieczyszczeń, zalanie dołu,
* podlanie każdego drzewa min. 50l wody;
* wykonania wokół każdego drzewa misy o regularnym kształcie (średnica min. 100 cm) i ściółkowanie korą przekompostowaną średniomieloną o odczynie obojętnym   
  i grubości warstwy 5 cm. Nie dopuszcza się usypywania ziemi dookoła pnia tak, że będzie ona tworzyła „górkę” oraz usypywania ziemi brzegu misy w postaci wału.
* zastosowania przy każdym drzewie drenażu napowietrzającego oraz worków do kropelkowego podlewania typu treegator,
* każde drzewo należy zabezpieczyć trzema toczonymi i impregnowanymi palikami połączonymi poprzeczkami z półwałków (góra i dół) i ustabilizować pień poprzez przywiązanie taśmą ogrodniczą do stelaża dostosowanego do wielkości drzewa;
* posadzenie krzewów w dołach nie mniejszych niż 30x30 cm zaprawionych nawozem   
  z dodatkiem hydrożelu zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej,
* podlanie krzewów niezwłocznie po posadzeniu (min. 5 l pod każdy krzew),
* zastosowanie 40 mb ekobordu o min. wysokości 10 cm i sposobie montażu zgodnie   
  z zaleceniami producenta, gdzie górna krawędź listwy nie powinna wystawać więcej niż 4 cm powyżej rozdzielanych powierzchni (obwódka oddzielająca korowanie od nawierzchni utwardzonej),
* zastosowanie na całej powierzchni geowłókniny w kolorze brązowym, którą należy przyszpilkować do gruntu z zakładką min. 30 cm przy krawędziach pokrywanej powierzchni,
* zastosowanie na całej powierzchni 5 cm warstwy kory przekompostowanej   
  i średniomielonej o odczynie obojętnym, tak aby warstwa kory była obniżona   
  w stosunku do ekobordu o 3-5 cm.

1. Założenia do pielęgnacji:

* podlewanie według potrzeb, lecz nie rzadziej niż 4 razy w sezonie wegetacyjnym,   
  a w okresach niskich opadów lub niekorzystnych temperatur wg uzasadnionych potrzeb, a także w terminie 3 dni od otrzymania wezwania (brak wezwania nie zwalnia   
  z obowiązku podlewania i nie powoduje zmniejszenia odpowiedzialności),
* nawożenie według potrzeb,
* uzupełniania ściółkowania korą, wg potrzeb,
* odchwaszczanie min. 1 raz w miesiącu,
* prowadzenie zabiegów likwidujących oznaki chorobotwórcze,
* wymiana i naprawa uszkodzonych palików, wg potrzeb,
* inne czynności pielęgnacyjne zgodnie ze sztuką ogrodniczą,
* wymiana sadzonek, które nie podjęły wegetacji lub obumarły w trakcie trwania pielęgnacji.

1. Okres gwarancji na posadzone rośliny – 24 miesięcy od bezusterkowego odbioru.
2. Kryteria oceny złożonych ofert: cena - 100%.
3. Do oferty należy dołączyć min. 1 referencję dot. podobnego zakresu robót oraz kopię wpisu do CEIDG lub KRS.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, o którym mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP.
5. Termin realizacji:

* wykonanie nasadzeń: **do 31.08.2021 r.**
* pielęgnacja nasadzeń: **do 30.11.2021 r**.

Bliższe informacje odnośnie zapytania ofertowego można uzyskać w siedzibie Biura Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 12,   
tel. (56) 611 83 56, 611 88 98.

**Uwagi ogólne:**

1. Ofertę cenową na formularzu (druk w załączeniu) należy przesłać lub złożyć **do dnia 28.07.2021 r. do godz. 12.00** na adres: Biuro Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń; e-mail: bom@um.torun.pl.
2. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.