Toruń, 2022-03-15

WŚiE.7021.83.2022.AR

**wg. rozdzielnika**

**WSTĘPNA WYCENA**

Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia w ramach procedury szacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny na realizację zadania:

**„Nasadzenia lip na Rynku Nowomiejskim w systemie bezinwazyjnym**

**(budżet obywatelski)”**

**Dane szczegółowe:**

1. Przedmiot wyceny obejmuje:
   1. Wykonanie nasadzeń drzew 5 szt. gat. lipa drobnolistna o obwodzie pnia 20-25 cm   
      w systemie bezinwazyjnym (np. Trees City) o wymiarach 160x160 cm na Rynku Nowomiejskim w Toruniu między ulicami: Królowej Jadwigi a Ślusarską wraz   
      z przygotowaniem terenu (rozebranie kostki kamiennej, wkopanie instalacji, wypełnienie ziemią urodzajną, naprawa nawierzchni, która uległa ewentualnemu uszkodzeniu, zagospodarowanie materiałów   
      z odzysku zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego).
   2. Pielęgnację posadzonych drzew poprzez uzupełnianie zbiorników do pojemności łącznej ok. 300 litrów raz na 3 miesiące, usuwanie odrostów, cięcia, nawożenie, zwalczanie szkodników i patogenów, wg potrzeb.
2. Instalacja musi składać się z:

* betonowej obudowy bez dna,
* metalowo – drewnianej skrzyni z drewna zaimpregnowanego ekologicznie   
  i stalową ramą z uchwytami do zamocowania drzewa i uchwytami pozwalającymi załadować skrzynię razem z drzewem przy użyciu dźwigu. W dnie skrzyni powinny znajdować się otwory do odprowadzania ewentualnego nadmiaru wody. Dopuszcza się zastosowanie skrzyni z innego materiału w uzgodnieniu z Zamawiającym.
* dwóch sprzężonych ze sobą zbiorników na wodę o pojemności łącznej ok. 300 litrów wyposażonych w system autonomicznego doprowadzania wody w skład którego wchodzi również sonda glebowa, zawór dozujący, system rozprowadzający oraz czujnik poziomu wody w zbiorniku,
* ławki parkowej z siedziskiem i oparciem z zaimpregnowanego drewna dostosowanego do małej architektury w rejonie sadzenia.

1. Instalacja powinna przechwycić wodę opadową i odprowadzać ją do zbiornika przy jednoczesnym uniemożliwieniu przedostania się tzw. wody brudnej pochodzącej z chodników czy jezdni.
2. Planowany termin wykonania:

* instalacja systemu i posadzenie drzew **do 31.05.2022 r.**
* pielęgnacja **do 30.11.2022 r.**

**Wycenę należy przesłać lub złożyć:**

* na adres Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń; e-mail: wsie@um.torun.pl
* w terminie **do dnia 22.03.2022 r. do godz. 12.00.**

Bliższych informacji odnośnie rozeznania rynku można uzyskać w siedzibie Wydziału Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 12,   
tel. (56) 611 86 58, 611 88 98.

**Uwagi ogólne:**

1. Niniejsza oferta stanowi rozeznanie rynku.
2. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.